## 安阳盈德气体有限公司危险废物信息公开表

|  |
| --- |
| 一、生产危险废物环节 |
| 序号 | 废物名称 | 产废环节 | 储存位置 | 处置情况 |
| 1 | 废润滑油 | 机械设备 | 危险废物暂存间 | 安阳市方鼎石化有限责任公司 |
| 2 | 废过虑剂 | 液氨洗工段 | 尉氏县鑫源钼业有限公司 |
| 3 | 变换废催化剂 | 变换工段 |
| 4 | 脱硫废催化剂 | 硫回收工段 |
| 5 | 含油抹布 | 设备检修润滑清洗 | 河南能信环保科技有限公司 |
| 6 | 实验室废液 | 化学实验室 |
| 二、危险废物特性 |
| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 危险特性 | 应急措施 |
| 1 | 废润滑油 | 900-217-08 | 急性毒性 易燃性 | 危险废物入库、出库管理人员必须到现场监护；发生泄漏危废管理员立即通过电话将事故情况上报至安全环保部，安全环保部根据上报程序将此泄露事件汇报危险废物应急救援小组总指挥处抢险组组长通知小组成员并要求穿戴好劳保用品立即到达事故现场；抢险组成员到位后，按照危险废物应急预案中规定实行围堰堵漏；警戒疏散组做好泄露区域的各项警戒工作，包括设置警戒线，禁止无关人员出入警戒区等；抢险组根据事故发展态势，安排成员开展应急救援工作，协调成员工作并向总指挥汇报救援情况；联络组确保各相关人员保持联络；后勤保障组根据总指挥的要求准备救援物资，保障物资充足；抢救结束后，安排危废库管理员检查其他危废品储存情况，同时要求危废管理员采取措施防止类似事件再次发生。善后处理组按照预案要求，对泄露现场进行无害化处理。 |
| 2 | 变换废催化剂 | 261-164-50 | 浸出毒性 |
| 3 | 脱硫废催化剂 | 261-164-50 | 浸出毒性 |
| 4 | 废过虑剂 | 900-047-49 | 浸出毒性 |
| 5 | 含油抹布 | 900-041-49 | 浸出毒性 |
| 6 | 实验室废液 | 900-047-49 | 有毒腐蚀性 |
| 三管理机构 |
| 1 | 责任人电话 | 王志凯 | 15515062865 |  |
| 2 | 程 飞 | 18937272850 |  |
| 3 | 外部联络电话 | 李平安0372-3931004张小东18637181389解跃进13937962762  | 火警：119 | 急救：120 |